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	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	技术要求

	1
	 床（带床头柜）
	外径约 长2000×宽1500×高1100–1200mm（含床头）
	套
	8
	
	材质要求（★为否决项）
1.床头软包（钢琴键造型）
★ 面料：高克重科技布（≥350g/㎡），Martindale 耐磨转数 ≥3万转，防水防污，表层涂层质保 ≥3年
★ 填充：高回弹海绵（密度≥40D）+ 定型棉衬，不得使用再生棉/黑心棉
内框：实木内框（松木/桉木均可），否决密度板内框
钢琴键分格：缝线或压线工艺，每格填充饱满，按压无塌陷
2.床身框架
★ 主框架：实木（橡胶木/桉木/松木），否决密度板/颗粒板做主承重
床侧板/床尾板：实木或多层板贴实木皮（需明确，否决纯密度板）
环保等级：板材/油漆 ≥E1级，优先ENF
连接：榫卯+五金加固，否决纯胶粘
3.床板结构
实木排骨条（桉木/松木），条间距 ≤5cm，承重 ≥300kg
4. 五金
五金件：不锈钢或镀锌防锈螺丝，床脚带防滑垫
5.工艺与质检
床头软包：缝线平直，无跳针，钢琴键格大小均匀
床身：组装后无摇晃，异响，螺丝不外露

	2
	法式奶油风科技布直排沙发（三人位）
	外径约 2100×950×850mm（长×深×高）
	套
	8
	
	材质要求（★为否决项）
1.面料
★ 科技布：克重 ≥350g/㎡，Martindale 耐磨转数 ≥3万转
性能：防水、防污、透气，表层涂层质保 ≥3年
颜色：奶油白/米白/浅灰（按需选，需提供色板）
2.填充（你选的"4cm乳胶+海绵"）
★ 表层整张发泡，打孔透气
★ 中层海绵：高回弹海绵，密度≥40D（座包），靠背海绵密度≥30D
底层：无纺布包裹，防止海绵移位
座包：可拆卸（拉链或魔术贴），便于后期更换填充
3.框架
★ 主框架：实木（松木/桉木/桦木），否决密度板/颗粒板
蛇形簧/绷带：高强度锰钢蛇形簧 + 平行绷带（间距≤8cm），否决纯绷带无弹簧
环保：板材/胶水 ≥E1
4.脚 & 五金
脚：实木脚（与床统一材质）或金属细脚（按设计），带防滑垫
连接：五金件防锈处理
5.工艺与质检
科技布：缝线平直，无跳针，转角处无鼓包
座包：拉链顺滑，填充饱满，坐下回弹≥90%
框架：组装后无摇晃，无异响，蛇形簧无锈蚀

	3
	茶几
	700mm*500mm
	套
	8
	
	材质要求（★为否决项）：
1.台面石材
★ 材质：人造微晶石或超晶石（不可使用天然大理石，天然石易渗、易裂、难养护，不符合公区高频使用）
★ 大面（Φ700）颜色：天鹅白（浅奶白底+浅纹，需提供色板确认）
★ 小面（Φ500）颜色：黑白根纹理（仿天然黑白根，需提供色板确认）
★ 石材厚度：≥18mm（不含背衬），否决任何≤15mm的薄板方案
★ 背衬：石材背面必须贴蜂窝铝板或多层实木背衬（防裂、减重），否决纯石材无背衬或密度板背衬
表面处理：哑光/柔光，出厂前做防渗封釉处理（抗咖啡、药水、消毒液污染）
石材需提供放射性检测报告（符合GB 6566 A类）
2.架体（实木黑架黑框）
★ 架体主材：实木（橡胶木/桉木/桦木均可，需明确树种），否决"密度板+实木贴皮"冒充实木
★ "黑架黑框"：腿+框均为实木，黑色水性漆饰面（否决油性漆）
漆面工艺：水性漆，环保等级≥E1级，优先ENF级；漆面需抗黄变、抗磕碰（公区保洁推车场景）
框型：与石材匹配的收边框，框与腿连接用榫卯+五金加固，否决纯胶粘
小圆（Φ500）支撑：实木立柱或三腿，与大圆可嵌套抽取
3.五金及辅材
连接五金：不锈钢/镀锌螺丝+角码，防锈处理
小圆嵌套位：需设限位/防滑垫，避免金属直接磕石
4.工艺与质检要求
石材加工：台面边缘做倒角/小圆弧处理（防磕碰伤人，公区必做），否决直角利边
石木连接：石材与实木框间设橡胶/硅胶缓冲垫，避免硬接触开裂
稳定性：组合放置后，施加30kg侧向推力无倾覆、无异响
色差控制：同批次采购多套时，石材纹理、漆面色差ΔE≤2.0
需提供：石材放射性报告、板材/漆面环保检测报告、木材材质证明

	4
	小耳朵可折叠移动边几（奶油风）
	米白，可折叠展开/收纳
	套
	8
	
	材质要求（★为否决项）
1. 台面及柜体（全友板式常规工艺）
★ 基材：E1级刨花板（全友主流）或中密度纤维板，否决使用无环保等级标识板材
★ 饰面：三聚氰胺浸渍纸饰面（米白奶油风），表面耐磨、抗污、易清洁（医院场景关键）
★ 封边：PVC/ABS 机械封边，封边条厚度≥0.8mm，无脱胶、无露底
台面厚度：≥18mm（折叠展开后承重区，否决15mm以下）
边缘：圆角处理（防磕碰，公区/病房必做）
2. 折叠机构
★ 铰链/折叠五金：品牌气动支撑或阻尼折叠铰链（如DTC/顶固或同级），否决无名杂牌铰链
折叠次数：≥5万次开合无失效（合同承诺）
展开后锁止：带机械锁止或气撑锁止，防止误操作夹手
3. 颜色与环保
颜色：米白（奶油风），同批次ΔE≤2.0
★ 环保：板材符合 GB/T 39600 E1级，优先ENF级；提供检测报告
胶水：无醛添加胶或低醛胶（全友主打"绿色全友"，可要求提供无醛添加证明）

	5
	总计
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