附件：
[bookmark: _GoBack]月子中心电器采购报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	技术要求

	1
	小冰箱
	双门（冷藏+冷冻）
	台
	8
	
	核心参数:
容量：88L；能效等级：新国标一级节能；制冷方式：风冷无霜；箱门结构：两门。
容积与功能参数：
冷藏室容积：64L；冷冻室容积：24L；控温方式：机械控温；压缩机类型：定频压缩机；除菌净味
尺寸与电气规格：
产品尺寸 (宽×深×高)：452mm × 492mm × 850mm
包装尺寸 (宽×深×高)：492mm × 492mm × 890mm
综合耗电量：0.26 kWh/24h
额定电压/频率：220V / 50Hz
额定噪音：37 dB(A)
制冷剂：R600a

	2
	温奶器（带烧水、温奶功能）
	多功能调奶器、奶瓶消毒暖奶一体机
	台
	8
	
	容量：1.3L（恒温壶容量）；额定功率：800W；额定电压：220V-/50Hz；加热方式：底盘加热；
内胆材质：高硼硅玻璃（耐高温、耐冷热温差）+316不锈钢（部分核心接触部件）
温控系统：支持 35℃~95℃多档精准调温，每度可调；
恒温功能：支持长达 72小时长效恒温保温；
消毒功能：支持 高温蒸汽消毒（默认20分钟），有效杀灭99.99%细菌；
暖奶/调奶：支持暖母乳，及温调（35-49℃）、热调（50-59℃）等多种冲奶模式
其他扩展：具备 烘干功能（40-60分钟可调）、蒸食功能（支持预约，默认30分钟）
安全保护：自动断电保护
产品尺寸：约 325mm × 210mm × 275mm（长×宽×高） 

	3
	洗衣机
	滚筒洗衣机
	台
	1
	
	外观设计：纯平全嵌；
容量：12Kg；
能效等级：新国标一级能效；
核心电机：变频电机；
洗涤方式：滚筒，支持电辅加热洗涤；洗净比：1.1；最高脱水转速：1200转/分；
噪音水平：洗涤噪音46分贝；
排水方式：上排水；
额定电压/频率：220V-/50Hz；额定功率：洗涤功率70W，最大脱水功率420W；
产品尺寸（宽x深x高）：595 × 599 × 850 mm；
产品净重：68Kg

	4
	烘干机
	热泵低温烘干机
	台
	1
	
	外观设计：纯平全嵌；
容量：10Kg；
能效等级：新国标一级能效；
核心电机：变频电机；
烘干方式：热泵式低温烘干；
特色功能：低温烘干、UV除菌、智能防皱、除螨除潮；
排水方式：外接排水管；
额定电压/频率：220V-/50Hz；额定功率：700W；
产品尺寸（宽x深x高）：585 × 595 × 850 mm；
产品净重：50Kg

	5
	总计
	
	




报价公司（加盖公章）：
授权代表（签字）：
日期： 年 月 日
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